PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI    :	Przebudowa i remont budynku magazynowo-garażowego
ADRES INWESTYCJI     :	97-400 Bełchatów, ul. Piotrkowska 110 (teren Oczyszczalni Ścieków miasta Bełchatów)
INWESTOR	:	Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" spółkaz z o.o.
ADRES INWESTORA    :	97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
KOSZTORYS OPRACOWANY PRZEZ :    mgr inż. Kazimierz Polowczyk
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR	:    mgr inż. Barbara Malec
DATA OPRACOWANIA	:    październik 2008r.

Stawka roboczogodziny : Poziom cen :
NARZUTY
VAT [V] 	

Sekocenbud - III kwartał 2008r.

% S(R, M, S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót Słownie:

zł

Nazwa i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót wg CPV:
CPV GŁÓWNE
45213220-1	Roboty budowlane w zakresie budowy i remontu magazynów i garaży

Sporządził

Sprawdził

Data opracowania październik 2008r.

Data sprawdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Kosztorys szczegółowy wykonano na podstawie:

1.	Projekt budowlano-wykonawczy budynku hali sportowej z zapleczem. Pomiary własne
2.	Dz. U. Nr 106 z dnia 5 grudnia 2000r., poz. 1126, Prawo Budowlane- tekst jednolity.

4.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
5.	Przepisy prawne regulujące proces kosztorysowania:
-Ustawa o cenach z dnia 5 lipca 2001r. Dz.U.Nr 97 poz. 1050 wprowadzająca z dniem 12 grudnia 2001 r. zmiany w obowiązujących przepisach w sprawie kosztorysowania budowlanego,
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie fun-kcjonalno-użytkowym (DZ. U. 2004 Nr 130 poz. 1389) - obowiązuje od 24 czerca 2004r.,
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072, z dnia 16 września 2004) obowiązuje od 1 października 2004r. -Metody środowiskowe kosztorysowania.
6.	Jednostkowych nakładów rzeczowych

-	określonych w katalogach KNR,
-	analizę indywidualną

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH

Szczegółowy zakres prac uwzględniony w niniejszym kosztorysie na podstawie uzgodnień z Inwestorem. Opis techniczny do projektu
1.	Dane ogólne
W ramach projektu przewiduje się przebudowę i remont budynku magazynowo-garażowego o konstrukcji stalowej pokrytej eternitem.
W części południowo-zachodniej będzie znajdowała się część garażowa, natomiast na pozostałej części - magazynowa.
Ściany i dach części garażowej z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym, na pozostałej powierzchni z blachy trapezowej.
Wrota od północy zostaną zlikwidowane.
Na elewacji południowej będą znajdować się wrota :
do części garażowej - 1 szt.,
do części magazynowej - 2 szt.
2.	Podstawowe dane gabarytowe
Przed przebudową:
Powierzchnia zabudowy (m2) 671,18 Powierzchnia użytkowa (m2) 642,26 Kubatura (m3) 3 350,0
Po przebudowie:
Powierzchnia zabudowy (m2) 678,81 Powierzchnia użytkowa (m2) 639,03 Kubatura (m3) 3 400,0

3.Opis robót i dane konstrukcyjno-materiałowe Roboty rozbiórkowe
demontaż wrót stalowych, 
likwidacja przepierzenia z siatki stalowej na kątownikach w miejscu nowej ściany, demontaż łat drewnianych w ryglach z kątowników.
Stopy fundamentowe
Pod słupy nowej ściany oraz pod słupy przy nowych wrotach stopy żelbetowe o wymiarach i zbrojeniu jak na rysunku nr 7 projektu technicznego.
Stopy posadowić na warstwie chudego betonu gr. 10cm. Podwalina żelbetowa
Na całym obwodzie budynku, z wyjątkiem miejsc na wrota, należy wykonać betonową podwalinę o wymiarach 20x75cm z betonu B20, wyniesioną 25cm ponad posadzkę. Podwalinę posadowić na warstwie chudego betonu gr. 10cm.
Nowa ściana
Słupy z profili zamkniętych 100x100x5.
Podstawy słupów z blachy gr. 12mm bez żeber usztywniających. Zakotwienie słupów do stóp fundamentowych poprzez śruby fajkowe M12.
Rygle z profili zamkniętych 60x60x4 co 1,00m. Do rygli mocowane płyty warstwowe gr. 10cm. Konstrukcja stalowa
konstrukcję stalową wiaty po oczyszczeniu do II stopnia czystości i odtłuszczeniu pomalować farbą tlenkową miniową, a następnie farbą podkładową i wierzchniego krycia,
w miejscu likwidacji wrót odtworzyć kątownik stalowy L60x60 (do mocowania rygli), w miejscu nowych wrót - wyciąć ceownik,
istniejące rygle z kątowników pozostawić jako usztywnienie. Wykonać nowe rygle z profili zamkniętych 60x60x4 w rozstawie co 1,0m. Pokrycie dachu
W części garażowej pokrycie dachu z płyt warstwowych dachowych. Okładzina zewnętrzna - blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5mm pokryta powłoką poliestrową, profil trapezowy. Okładzina wewnętrzna - blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5mm pokryta powłoką poliestrową, profil niski. Rdzeń ze styropianu samogasnącego EPS80 gr. 10cm. Płyty mocowane do istniejących płatwi z ceowników C50 poprzez łączniki samowiercące.
Pokrycie dachu w części magazynowej z blachy trapezowej T50 grub. 0,5mm ocynkowanej pokrytej powłoką poliestrową. Arkusze z blachy mocowane do istniejących płatwi z ceowników C50 poprzez wkręty samowiercące.
Ściany osłonowe
W części garażowej ściany osłonowe z płyt warstwowych ściennych. Okładzina zewnętrzna i wewnętrzna - blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5mm pokryta powłoką poliestrową, profil niski. Rdzeń ze styropianu samogasnącego EPS80 gr. 10cm. Płyty mocowane do rygli poprzez łączniki samowiercące.
Ściany osłonowe w części magazynowej z blachy trapezowej T50 grub. 0,5mm ocynkowanej pokrytej powłoką poliestrową. Arkusze z blachy mocowane do projektowanych rygli poprzez wkręty samowiercące.

Izolacje
Izolacja przeciwwilgociowa belki podwalinowej - z dwóch warstw masy bitumicznej. Izolacja cieplna belki podwalinowej w części garażowej - styropian gr. 6cm.

4.	Wykończenie wewnętrzne
Istniejącą posadzkę betonową naprawić - skuć zniszczone fragmenty, uzupełnić ubytki. W miejscach zniszczonych podczas wykonywania podwaliny i stóp fundamentowych wykonać nową.
5.	Wykończenie zewnętrzne
Wokół budynku (z pominięciem przylegającej nawierzchni dojazdowej do wrót) opaska betonowa z betonu B10 o szerokości 50cm i grubości 7cm, ze spadkiem 2% od budynku.
Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm. Rynny O125mm, rury spustowe O100mm.
Wrota zewnętrzne do części garażowej dwuskrzydłowe z drzwiami serwisowymi, stalowe, ocieplone. Wrota do części magazynowej dwuskrzydłowe z drzwiami serwisowymi, stalowe, nieocieplone - 2 szt. W dolnej części wrót otwory nawiewne.
Nawierzchnia dojazdowa do wrót.
Do wrót wschodnich dojazd asfaltowy pozostaje w dotychczasowym miejscu. Należy osadzić jedynie krawężniki. Do wrót zachodnich - poszerzyć istniejący dojazd, osadzić krawężniki. Nowa nawierzchnia asfaltowa (asfalt lany gr. 4cm) na podbudowie gr. 14cm z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie.

6.Instalacje
Budynek wyposażony będzie w instalacje: elektryczną - oświetleniową, wentylacji mechanicznej.
Instalacje elektryczne nie objęte niniejszym kosztorysem

	Nazwa działu	Od	Do	
Przebudowa i remont budynku magazynowo-garażowego w Bełchatowie- kosztorys ofertowy	
1	Roboty w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne	1	15	
2	Roboty fundamentowe	16	23	
3	Konstrukcja stalowa	24	37	
4	Wykonywanie pokryć dachowych i obudowy ścian	38	46	
5	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych	47	62	

	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
Przebudowa i remont budynku magazynowo-garażowego w Bełchatowie- kosztorys ofertowy	
1 Roboty w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne	
1 d.1	Analogia - demontaż wrót stalowych	m2			

	3.0*3.0+3.7*3.7*2	m2	36.380		
			RAZEM	36.380	
2 d.1	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych - rozebranie - likwidacja przepierzeń z siatki
stalowej na kątownikach
24.0
A (suma częściowa)	m2 m2 m2	24.000 24.000		
			RAZEM	24.000	
3 d.1	Analogia - demontaż łat drewnianych pod pokryciem z eternitu	m2			

	27.39	m2	27.390		
			RAZEM	27.390	
4 d.1	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm - nacięcie posadzki pod stopy fundamentowe i belkę podwalinową (36.38-0.2*2)*2+18.2*2-2.85-3.7 0.8*4*6+0.4*4*4 A (suma częściowa)	m
m m
m	101.810 25.600
127.410		
			RAZEM	127.410	
5 d.1	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - dodatek za każdy 1 cm ponad 6 cm Krotność = 6 poz.8A	m m	127.410		
			RAZEM	127.410	
6 d.1	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do 16 cm z wywozem rumoszu na
odl. do 1 km - pod fundamenty
((36.38-0.2*2)*2+18.2*2-2.85-3.7)*0.3
0.8*0.8*6+0.5*0.5*4
A (suma częściowa)	m2
m2 m2
m2	30.543 4.840
35.383		
			RAZEM	35.383	
7 d.1	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do
1.5 m w gruncie kat. III-pod fundamenty
((36.38-0.2*2)*2+18.2*2-2.85-3.7)*0.2*0.6
0.7*0.7*6*0.75+0.4*0.4*0.75*4
A (suma częściowa)	m3
m3 m3
m3	12.217 2.685
14.902		
			RAZEM	14.902	
8 d.1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km
poz.10A*0.16	m3 m3	5.661		
			RAZEM	5.661	
9 d.1	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km grunt.kat. III	m3			

	poz.11A	m3	14.902		
			RAZEM	14.902	
10 d.1	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na
odległość 15 km
4.5	t t	4.500		
			RAZEM	4.500	

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
11 d.1	Analogia - demontaż kątowników w miejscu nowej bramy 9*2	szt. szt.	18.000		
			RAZEM	18.000	
2	Roboty fundamentowe	
12 d.2	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. - podkład z chudego betonu (B10) pod podwalinę i stopy ((36.38-0.2*2)*2+18.6*2-3.3-3.0-3.7)*0.2*0.1 0.7*0.7*6*0.1+0.4*0.4*4*0.1 A (suma częściowa)	m3
m3 m3
m3	1.983 0.358
2.341		
			RAZEM	2.341	
13 d.2	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem
pompy do betonu beton B20
0.7*0.7*0.35*6+0.4*0.4*0.65*6+0.4*0.4*1.0*4	m3 m3	2.293		
			RAZEM	2.293	
14 d.2	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - podwalina żelbetowa - beton B20 ((36.38-0.2*2)*2+18.6*2-3.3-3.0-3.7)*0.2*0.5	m3 m3	9.916		
			RAZEM	9.916	
15 d.2	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane (6*10*0.64+6*4*1.0)*0.888*0.001 +6*5*1.4*0.222*0.001	t t	0.065		
			RAZEM	0.065	
16 d.2	Fundamenty pod maszyny - gniazda do śrub kotwiących o głębokości do 0,5 m 6*4+4*4
A (suma częściowa)	szt. szt. szt.	40.000 40.000		
			RAZEM	40.000	
17 d.2	Zakup i dostarczenie śrub kotwiących poz.20A	szt szt	40.000		
			RAZEM	40.000	
18 d.2	Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu - podwalina w cześci ponad gruntem ((36.38-0.2*2)*2+18.6*2-3.3-3.0-3.7)*0.25 A (suma częściowa)	m2 m2 m2	24.790 24.790		
RAZEM 24.790	
19 d.2	Ocieplenie ścian budynków z betonupłytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
-docieplenie belki podwalinowej styropianem gr 6 cm (9.81+8.55-0.06)*0.75	m2 m2	13.725		
	RAZEM 13.725	
3	Konstrukcja stalowa	
20 d.3	Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t
-słupy z profila zamknietego 100x100x5 - nowa ściana (3*5.25+5.1 +4.8+4.55)*14.41 *0.001	t t	0.435		
RAZEM 0.435	
21 d.3	Hale typu lekkiego - rygle ścian
-rygiel dolny z kątownika 60x60x5 - nowa ściana (9.45+8.13)*4.57*0.001	t t	0.080		
RAZEM 0.080	
22 d.3	Hale typu lekkiego - rygle ścian
rygle z profili zamknietych 60x60x4 - nowa ściana 5*(8.18+9.44)*6.71*0.001
rygle z profili zamknietych 60x60x4 przy nowej obudowie ścian (36.08*2+18.3*2-3.7-3.0-3.3)*4*6.71*0.001	t
t t	0.591 2.651		
RAZEM 3.242	
23 d.3	Hale typu lekkiego - stężenia słupów
katownik 60x60x5 do odtworzenia w miejscu dotychczasowych wrót - ściany istniejące 4.5*4.57*0.001	t t	0.021		
RAZEM 0.021	
24 d.3	Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t
ceownik 100 do osadzenia nowych wrót - ściany istniejące (3.3*2+3.4+3.3*2+3.1)*10.6*0.001	t t	0.209		
			RAZEM	0.209	
25 d.3	Hale typu lekkiego - rygle ścian
-rygiel cokołowy z kątownika 60x60x5 - nowa obudowa ścian	t			

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
	(36.08*2+18.3*2-3.7-3.0-3.3)*4.57*0.001	t	0.451		
			RAZEM	0.451	
26 d.3	Koszt elementów konstrukcji stalowej (435kg+80kg+591 kg+2651 kg+21 kg+209kg+
451 kg=4438kg)
1	kpl kpl	1.000		
			RAZEM	1.000	
27 d.3	Materiały pomocnicze do do konstrukcji stalowej na 1 t 4.438	t t	4.438		
			RAZEM	4.438	
28 d.3	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) -kratownice - dźwigary dachowe (0.52+1.32)*0.5*9.0*7*2 A (suma częściowa)	m2
m2 m2	115.920 115.920		
			RAZEM	115.920	
29 d.3	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych poz.32A	m2 m2	115.920		
			RAZEM	115.920	
30 d.3	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych poz.32A*2<dwukrotne>	m2 m2	231.840		
			RAZEM	231.840	
31 d.3	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji
szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)
-konstrukcja stalowa hali - ściany oraz płatwie pod pokrycie dachu
(poz.1A+poz.3A)
A (suma częściowa)	m2
m2 m2	1 211.143 1 211.143		
			RAZEM	1 211.143	
32 d.3	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych poz.35A	m2 m2	1 211.143		
			RAZEM	1 211.143	
33 d.3	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych poz.35A*2<dwustronnie>	m2 m2	2 422.286		
			RAZEM	2 422.286	
4	Wykonywanie pokryć dachowych i obudowy ścian	
34 d.4	Obudowa dachu nad garażem z płyt izolacyjnych PWS o grubości 10 cm z akcesoriami 90.4
A (suma częściowa)	m2 m2 m2	90.400 90.400		
RAZEM 90.400	
35 d.4	Obudowaścian garażu z płyt izolacyjnych PWS o grubości 10 cm - ściany - z akcesoriami
8.5*5.33+8.5*4.51 -3.3*3.3+2*9.56*4.51 +2*0.5*9.56*(5.33-4.51) A (suma częściowa)	m2 m2 m2	166.820 166.820		
RAZEM 166.820	
36 d.4	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach 567.0
A (suma częściowa)	m2 m2 m2	567.000 567.000		
RAZEM 567.000	
37 d.4	(z.VI) Pokrycie ścian części magazynowej blachą powlekaną trapezową na łatach
36.31 *4.51 +27.89*4.51 -3.7*3.7-3.0*3.3+18.42*4.51 +0.5*18.42*(5.33-4.51) A (suma częściowa)	m2 m2 m2	356.578 356.578		
			RAZEM	356.578	
38 d.4	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej 54.0	m2 m2	54.000		
			RAZEM	54.000	
39 d.4	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 90.0	m2 m2	90.000		
			RAZEM	90.000	
40 d.4	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 36.31+36.55	m m	72.860		
			RAZEM	72.860	

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
41 d.4	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej 9*4.4	m m	39.600		
			RAZEM	39.600	
42 d.4	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej 9	szt. szt.	9.000		
			RAZEM	9.000	
5	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych	
43 d.5	Wrota stalowe do garaży otwierane o powierzchni do 13 m2
-do części garażowej 3.3*3.3+3.0*3.3	m2 m2	20.790		
RAZEM 20.790	
44 d.5	Wrota stalowe do części magazynowej otwierane o powierzchni do 13 m2
-do części magazynowej 3.7*3.7	m2 m2	13.690		
RAZEM 13.690	
45 d.5	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na posadzce cementowej 30.0
A (suma częściowa)	m2 m2 m2	30.000 30.000		
			RAZEM	30.000	
46 d.5	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.49A	m2 m2	30.000		
			RAZEM	30.000	
47 d.5	Analogia - uzupełnienie posadzki w miejscach prowadzonych prac przy fundamentach (poz.10A-poz.16A/0.1)*0.15	m3 m3	1.796		
			RAZEM	1.796	
48 d.5	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym
miejscu
poz.49A	miejsc. miejsc.	30.000		
			RAZEM	30.000	
49 d.5	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 7 cm na podłożu gruntowym przy budynku
(36.38*2-9.7-4.2+19.66+19.6)*0.5	m2 m2	49.060		
			RAZEM	49.060	
50 d.5	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 11.0*4*0.5*0.3	m3 m3	6.600		
			RAZEM	6.600	
51 d.5	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
11.0*4	m m	44.000		
			RAZEM	44.000	
52 d.5	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 30 cm głębokości koryta 11.0*5.5
A (suma częściowa)	m2 m2 m2	60.500 60.500		
			RAZEM	60.500	
53 d.5	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 15 cm poz.56A	m2 m2	60.500		
			RAZEM	60.500	
54 d.5	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. III-IV
poz.56A	m2 m2	60.500		
			RAZEM	60.500	
55 d.5	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.56A	m2 m2	60.500		
			RAZEM	60.500	
56 d.5	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna o grubości 4 cm poz.56A	m2 m2	60.500		
			RAZEM	60.500	
57 d.5	Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 315
mm (masa do 42 kg)
3	szt. szt.	3.000		
			RAZEM	3.000	
58 d.5	Zakup i dostarczenie wentylatorów dachowych WDfi250 o wydajności 1500 m3/h	szt			

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
	3	szt	3.000		
			RAZEM	3.000	

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł
(7 / 5)	Wartość zł	
1	2	3	4	5	6	7	
Przebudowa i remont budynku magazynowo-garażowego w Bełchatowie- kosztorys ofertowy	
1	45110000-1	Roboty w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne	
1 d.1	KNR 4-04 080301	Analogia - demontaż wrót stalowych	m2	36.380			
2 d.1	KNR 2-25 030703	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych - rozebranie -likwidacja przepierzeń z siatki stalowej na kątownikach	m2	24.000			
3 d.1	KNR 4-01 043005	Analogia - demontaż łat drewnianych pod pokryciem z eternitu	m2	27.390			
4 d.1	KNR AT-03 0101-04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm - nacięcie posadzki pod stopy fundamentowe i belkę podwalinową	m	127.410			
5 d.1	KNR AT-03 0101-05	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - dodatek za każdy 1 cm ponad 6 cm Krotność = 6	m	127.410			
6 d.1	KNR AT-03 0105-02	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do 16 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km - pod fundamenty	m2	35.383			
7 d.1	KNR 4-01 010202	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III-pod fundamenty	m3	14.902			
8 d.1	KNR 4-01 010811 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km	m3	5.661			
9 d.1	KNR 4-01 010806 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km grunt.kat. III	m3	14.902			
10 d.1	KNR 4-04 110701 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 15 km	t	4.500			
11 d.1	KNR 4-01 130601	Analogia - demontaż kątowników w miejscu nowej bramy	szt.	18.000			
2	45262210-6	Roboty fundamentowe	
12 d.2	KNR 2-02 110101 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. - podkład z chudego betonu (B10) pod podwalinę i stopy	m3	2.341			
13 d.2	KNR 2-02 020401	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu beton B20	m3	2.293			
14 d.2	KNR 2-02 020201	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - podwalina żelbetowa - beton B20	m3	9.916			
15 d.2	KNR 2-02 029002	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0.065			
16 d.2	KNR 2-02 028204	Fundamenty pod maszyny - gniazda do śrub kotwiących o głębokości do 0,5 m	szt.	40.000			
17 d.2	Norma własna	Zakup i dostarczenie śrub kotwiących	szt	40.000			
18 d.2	KNR 2-02 020601	Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu - podwalina w cześci ponad gruntem	m2	24.790			
19 d.2	KNR 0-17 261003	Ocieplenie ścian budynków z betonupłytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki	m2	13.725			
3	45262400-5	Konstrukcja stalowa	
20 d.3	KNR 2-05 010101	Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t		0.435			
21 d.3	KNR 2-05 010106	Hale typu lekkiego - rygle ścian		0.080			
22 d.3	KNR 2-05 010106	Hale typu lekkiego - rygle ścian		3.242			
23 d.3	KNR 2-05 010105	Hale typu lekkiego - stężenia słupów		0.021			
24 d.3	KNR 2-05 010101	Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t		0.209			

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł
(7 / 5)	Wartość zł	
1	2	3	4	5	6	7	
29 d.3	KNR 2-05 010106	Hale typu lekkiego - rygle ścian	t	0.451			
30 d.3	Norma własna	Koszt elementów konstrukcji stalowej (435kg+80kg+ 591 kg+2651 kg+21 kg+209kg+451 kg=4438kg)	kpl	1.000			
31 d.3	KNR 2-05 990801	Materiały pomocnicze do do konstrukcji stalowej na 1 t	t	4.438			
32 d.3	KNR 7-12 010102	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)		115.920			
33 d.3	KNR 7-12 020102	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych	m2	115.920			
34 d.3	KNR 7-12 020902	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych	m2	231.840			
35 d.3	KNR 7-12 010103	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2	1211.143			
36 d.3	KNR 7-12 020103	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych	m2	1211.143			
37 d.3	KNR 7-12 020203	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych	m2	2422.286			
4	45261200-6	Wykonywanie pokryć dachowych i obudowy ścian	
38 d.4	KNR 7-24 040104	Obudowa dachu nad garażem z płyt izolacyjnych PWS o grubości 10 cm z akcesoriami	m2	90.400			
39 d.4	KNR 7-24 040102	Obudowaścian garażu z płyt izolacyjnych PWS o grubości 10 cm - ściany - z akcesoriami	m2	166.820			
40 d.4	NNRNKB 202 0537-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach	m2	567.000			
41 d.4	NNRNKB 202 0537-04	(z.VI) Pokrycie ścian części magazynowej blachą powlekaną trapezową na łatach	m2	356.578			
42 d.4	KNR 2-02 050601	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej	m2	54.000			
43 d.4	KNR 2-02 050602	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m2	90.000			
44 d.4	KNR 2-02 050803	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m	72.860			
45 d.4	KNR 2-02 051002	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej	m	39.600			
46 d.4	KNR 2-02 050809	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej	szt.	9.000			
5	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych	
47 d.5	KNR-W 2-02 1206-02	Wrota stalowe do garaży otwierane o powierzchni do 13 m2	m2	20.790			
48 d.5	KNR-W 2-02 1206-02	Wrota stalowe do części magazynowej otwierane o powierzchni do 13 m2	m2	13.690			
49 d.5	KNR 4-01 021103	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na posadzce cementowej	m2	30.000			
50 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi -powierzchnie poziome	m2	30.000			
51 d.5	KNR 4-01 020301	Analogia - uzupełnienie posadzki w miejscach prowadzonych prac przy fundamentach	m3	1.796			
52 d.5	KNR 4-01 080403	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miejsc.	30.000			
53 d.5	KNR 4-01 021301	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 7 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m2	49.060			
54 d.5	KNR 2-31 040203	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3	6.600			
55 d.5	KNR 2-31 040304	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	44.000			
56 d.5	KNR 2-31 010201 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 30 cm głębokości koryta	m2	60.500			
57 d.5	KNR 2-31 010401 0104-02	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 15 cm	m2	60.500			
58 d.5	KNR 2-31 010302	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	60.500			
59 d.5	KNR 2-31 011405	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	60.500			
60 d.5	KNR 2-31 031401 0314-02	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna o grubości 4 cm	m2	60.500			
61 d.5	KNR-W 2-17 0208-02	Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 315 mm (masa do 42 kg)	szt.	3.000			
62 d.5	Norma własna	Zakup i dostarczenie wentylatorów dachowych WDfi250 o wydajności 1500 m3/h	szt	3.000			

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł
(7 / 5)	Wartość zł	
1	2	3	4	5	6	7	
Ogółem wartość kosztorysowa robót		

Słownie:

Lp.	Nazwa	Skrót	Grupa	Wartość	Od robocizny	Od materiałów	Od sprzętu	
narzuty wspólne dla wszystkich działów	
1	Koszty pośrednie	Kp	wszystkie		wszystkie		wszystkie	
2	Koszty zakupu	Kz	wszystkie			bezpośrednie		
3	Zysk	Z	wszystkie		wszystkie		wszystkie	
narzuty kosztorysu	
1 |VAT	V	wszystkie		wszystkie			

TABELA NARZUTÓW

KOSZTORYS

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość	
1.	robocizna	r-g	5 582.2516			
RAZEM		

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	
1.	-słupy z profila zamknietego 100x100x5	kg	435.0000		435.0000				
2.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	5.8622		5.8622				
3.	Akcesoria do płyt warstwowych	m2	257.2200		257.2200				
4.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m3	0.2910		0.2910				
5.	benzyna do lakierów	dm3	8.1035		8.1035				
6.	Beton zwykły B-10 (C8/10)	m3	2.4112		2.4112				
7.	Beton zwykły B-15 (C12/15)	m3	6.8640		6.8640				
8.	Beton zwykły B-20 (C16/20)	m3	19.2474		19.2474				
9.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm	kg	1 013.2170		1 013.2170				
10.	Blacha stalowa trapezowa, powlekana gr. 0,5 mm, wys. profilu T50, powłoka poliestrowa	m2	978.9927		978.9927				
11.	blachy stalowe walcowane na gorąco StO i StOS grub. 4.75 - 40 mm	kg	11.7852		11.7852				
12.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.3930		0.3930				
13.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	1.4176		1.4176				
14.	ceownik 100 do osadzenia nowych wrót	kg	209.0000		209.0000				
15.	deski iglaste obrzynane	m3	0.0002		0.0002				
16.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m3	0.0491		0.0491				
17.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0.2792		0.2792				
18.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0.1980		0.1980				
19.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m3	0.4002		0.4002				
20.	drabiny z rur stalowych spawane	kg	3.8185		3.8185				
21.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	0.0488		0.0488				
22.	drut stalowy okrągły	kg	5.7017		5.7017				
23.	dyble plastikowe "z grzybkami"	szt.	57.0960		57.0960				
24.	elektrody	100 szt.	1.0344		1.0344				
25.	elektrody stalowe do spawania stali węglowych śr. 3.25mm	100 szt.	2.4409		2.4409				
26.	farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %	dm3	162.0695		162.0695				
27.	farba gruntująca	dm3	4.1175		4.1175				
28.	farba olejna do gruntowania	dm3	6.8960		6.8960				
29.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	297.9412		297.9412				
30.	farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %	dm3	1.2870		1.2870				
31.	farba olejna nawierzchniowa	dm3	6.2064		6.2064				
32.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	30.1392		30.1392				
33.	folia polietylenowa o grubości 0,25 mm	m2	1 275.3682		1 275.3682				
34.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	20.7486		20.7486				
35.	katownik 60x60x5 do odtworzenia w miejscu dotychczasowych wrót	kg	21.0000		21.0000				
36.	krawężniki drogowe betonowe 20x30 cm	m	44.8800		44.8800				
37.	lakier bitumiczny czarny	dm3	1.7752		1.7752				
38.	mieszanka asfaltu lanego grysowa	t	6.1710		6.1710				
39.	nafta	dm3	22.1900		22.1900				
40.	papier ścierny	ark	2.4136		2.4136				
41.	piasek	m3	14.1081		14.1081				
42.	piasek do betonów zwykłych	m3	1.7416		1.7416				
43.	piasek do zapraw	m3	1.4451		1.4451				
44.	Płyta warstwowa dachowa /rdzeń ze styropianu/ gr.100mm	m2	93.1120		93.1120				
45.	Płyta warstwowa ścienna /rdzeń ze styropianu/ gr.100mm	m2	171.8246		171.8246				
46.	płyty gumowe bez przekładek, o grubości 5mm	kg	0.6000		0.6000				
47.	płyty styropianowe gr 6 cm		14.4113		14.4113				
48.	płyty uszczelniające azbestowo-kauczukowe 1-6 mm	kg	0.8876		0.8876				
49.	preparat gruntujący	dm3	6.3000		6.3000				
50.	preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych	dm3	1.3725		1.3725				
51.	preparat wzmacniający podłoże	dm3	2.7450		2.7450				
52.	pręty żebrowane 8-14 mm	kg	66.3000		66.3000				
53.	rozcieńczalnik do wyrobów olejnych	dm3	26.2464		26.2464				
54.	rygiel cokołowy z kątownika 60x60x5	kg	451.0000		451.0000				
55.	rygiel dolny z kątownika 60x60x5	kg	80.0000		80.0000				
56.	rygle z profili zamknietych 60x60x4 - nowa ściana	kg	591.0000		591.0000				
57.	rygle z profili zamknietych 60x60x4 przy nowej obudowie ścian	kg	2 651.0000		2 651.0000				
58.	siatka z włókna szklanego	m2	15.5779		15.5779				
59.	spirytus rektyfikowany	dm3	0.1331		0.1331				
60.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	6.9851		6.9851				
61.	sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do 3,5 mm	kg	54.9000		54.9000				

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	
62.	sznur konopny	kg	1.3314		1.3314				
63.	Śruba fundamentowa	szt	40.0000		40.0000				
64.	śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm	kg	1.0800		1.0800				
65.	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami	kg	21.2891		21.2891				
66.	tlen techniczny	m3	14.6454		14.6454				
67.	tlen techniczny gat. I 99,5-98 %	m3	7.4158		7.4158				
68.	tłuczeń kamienny niesortowany	t	19.2511		19.2511				
69.	trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych	kg	7.2436		7.2436				
70.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt.	13.0680		13.0680				
71.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt.	145.7200		145.7200				
72.	wąż gumowy z przekładkami	m	0.8876		0.8876				
73.	wentylator dachowy WD250 o wydajności 1500m3/h	szt	3.0000		3.0000				
74.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	6 658.9974		6 658.9974				
75.	woda	m3	6.0588		6.0588				
76.	woda przemysłowa	m3	133.1400		133.1400				
77.	wrota stalowe rozwierane dwuskrzydłowe z drzwiami serwisowymi nieocieplone	m2	13.6900		13.6900				
78.	wrota stalowe rozwierane dwuskrzydłowe z drzwiami serwisowymi ocieplone	m2	20.7900		20.7900				
79.	zaprawa cementowa M 12	m3	0.3448		0.3448				
80.	zaprawa cementowa M 80	m3	0.1980		0.1980				
81.	zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych i wtapiania siatki	kg	151.3181		151.3181				
82.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m3	3.0172		3.0172				
83.	materiały pomocnicze	zł							
RAZEM			

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość	
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	5.8872			
2.	ciągnik kołowy 37-50 KM	m-g	2.1349			
3.	ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)	m-g	1.4581			
4.	ciągnik kołowy 75-85 KM	m-g	4.2364			
5.	giętarka do prętów	m-g	0.3120			
6.	kocioł produkcyjno-transportowy do asfaltu lanego 1000 dm3	m-g	3.8660			
7.	koparka jednonaczyniowa kołowa podsiębierna 0,9-1,2 m3	m-g	1.2384			
8.	mechaniczny pomost roboczy nożycowy wys. H-14 m obciążenie 400 kG	m-g	434.7018			
9.	młot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu gąsienicowym 110 kW (150 KM)	m-g	1.0615			
10.	nożyce do prętów	m-g	0.3770			
11.	piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni	m-g	20.1308			
12.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	1.6837			
13.	prościarka do prętów	m-g	0.2795			
14.	przyczepa dłużycowa 10 t	m-g	4.2364			
15.	przyczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g	2.1349			
16.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	0.1634			
17.	samochód dostawczy	m-g	0.4800			
18.	samochód samowyładowczy 10-15 t	m-g	3.1845			
19.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	22.8641			
20.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	6.2430			
21.	spawarka elektryczna wirująca	m-g	10.6888			
22.	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	15.9551			
23.	środek transportowy	m-g	1.3792			
24.	środek transportowy	m-g	11.5051			
25.	środek transportowy	m-g	0.3623			
26.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	2.3414			
27.	walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t	m-g	2.6197			
28.	wyciąg	m-g	13.7646			
29.	zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy	m-g	5.8208			
30.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.1002			
31.	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	2.6327			
RAZEM		

Słownie: